🔀 VLAN & DHCP Konfiguration

In diesem Kapitel zeige ich die Einrichtung der Netzwerkgeräte. Die IP-Adressen werden automatisch verteilt und die Anschlüsse (Ports) sind sicher konfiguriert.

1. Switch-Konfiguration (SW-DIST-01)

Der Switch verteilt die verschiedenen VLANs auf die richtigen Anschlüsse.

Switch VLAN Konfiguration CLI

Port 0/1 bis 0/2 gehören zum VLAN 10 (Produktion).

Port 0/3 gehört zum VLAN 20 (Büro).

Port 0/10 gehört zum VLAN 40 (Gäste-WLAN).

2. Router & DHCP (RT-CORE-01)

Der zentrale Router verbindet die VLANs (Inter-VLAN Routing) und gibt den Geräten über DHCP automatisch ihre IP-Adressen.

DHCP Pools auf dem Router

Feste IPs (Statische IPs) für Server: Damit die Server immer erreichbar sind, haben sie feste IP-Adressen bekommen:

Produktions-Server: ``192.168.10.50``

Interner Web-Server: ``192.168.20.50``